附件2 
专家路演项目简介

	序号
	专家姓名
	学部（学院/研究所）
	专业领域
	成果简介

	1
	赵祥忠
	食品学部
	海洋食品及副产物高值化利用
	海参阿胶糕、海参肽、海参油产业化生产技术；扇贝蒸煮汤汁脱盐及高值化利用技术；鱿鱼、鳕鱼、鮟鱇鱼、金枪鱼及鲣鱼加工副产物提取鱼油、胶原蛋白肽、鲜味肽、酶解鱼溶浆及鱼肽肥等生产技术

	2
	张宗宇
	能动学部
	高耗能企业节能、降碳、减排；燃煤燃气锅炉汽水侧强化节能技术，煤电锅炉管式空预器长周期运行技术
	1.煤电锅炉管式空预器长周期运行技术：可使生物质锅炉及煤电锅炉管式空预器（烟气壳程）运行周倜提高到180天以上；该技术已在300MW及以下机组得到应用，运行良好。
2.煤电锅炉新型汽水侧强化节能技术：可使300MW亚临界锅炉机组及以下煤电锅炉机组单位蒸汽煤耗、单位发电煤耗降低1.0%以上，其中300MW机组预计年度标煤节煤量7700t；该技术已应用于670t/h，410t/h等多台电站及工业锅炉系统，使用寿命15年以上，投资回收期3.5年以内。

	3
	杨云军
	科研管理部（前沿交叉学科研究院）
	化工园区废水深度处理、中水回用及高盐水资源化利用技术项目
	本技术成果已在大型煤化工企业-瑞星化工得到应用示范，已申请发明专利两项，示范项目循环水处理量5000吨/天，通过高效预处理方式，有效破除了分散剂和阻垢剂对钙镁离子的络合作用，总硬度去除率达到75%以上。大幅度降低了循环水系统的结垢压力和补给用水需求。

	4
	刘钦泽
	材料学部
	高分子吸附材料
	聚酚胺可高吸附量的去除Cr(VI）离子，吸附量在200-700 mg/g。相对于活性炭材料（吸附量20-50 mg/g），聚酚胺的吸附量是其10-15倍。

聚酚胺可低剩余浓度的去除Cr(VI)离子，剩余浓度可低于0.5 mg/L，满足排放标准。而且，在剩余浓度低于0.05 mg/L时吸附量可达235.0 mg/g，远远优于Tulsimer® A-21除六价铬树脂对于Cr(VI)的操作交换容量40 g/L（约为30 mg/g）。3.聚酚胺可快速的去除Cr(VI)离子，在0.5小时可去除200-400 mg/g。

	5
	席跃宾
	轻工学部
	锂/钠电储能、生物质炭吸附/土壤修复技术
	硬碳280mAh/g；生物炭比表面积1000-2500m2/g、碘吸附800-1200 mg/g；生物炭/解磷菌剂负载量3*109CUF/g、解磷性能750mg/L。

	6
	王玉暖
	控制学部
	光电材料与器件，钙钛矿等半导体太阳能电池
	研发了钙钛矿晶体材料生长技术，实现了室温、可控的制备过程。该技术显著提高了材料质量，为光电子器件的发展提供了丰富的材料基础。掌握了钙钛矿太阳能电池的旋涂等核心制备技术，这些技术的突破大幅提升了电池的性能和稳定性，推动了钙钛矿太阳能电池向商业化迈进。

	7
	薛嵘
	环境学部
	废水处理，有机废弃物资源化，臭气VOC治理
	厌氧氨氧化处理高氨氮废水，能耗降低50%以上，碳源消耗降低80%以上；高盐高COD废水，通过优化的膜分离技术，实现盐与有机物的分离，可实现90%的有效分离。




