附件3
专家路演项目简介

	序号
	领域
	题目
	报告人

	1
	新材料、化工


	聚合物发泡材料与阻燃材料制备技术与应用
	邢海平 项目研究员
高分子物理与化学国家重点实验室

	2
	
	能源、材料体系的模拟研究
	段晓征 副研究员
高分子物理与化学国家重点实验室

	3
	
	高分子材料功能化和高性能化及应用
	王兆阳 特别研究助理
高分子物理与化学国家重点实验室 

	4
	
	废旧动力锂电池的回收利用
	李海连 工程师
稀土资源利用国家重点实验室

	5
	
	聚酰亚胺产品的开发
	冯立栋 研究员
生态环境高分子材料重点实验室

	6
	
	再生医学材料研发与转化
	王宗良 项目研究员

生态环境高分子材料重点实验室

	7
	
	绿色新材料，生产新技术，赋能石化与日化行业新发展
	张帆 特别研究助理
生态环境高分子材料重点实验室

	8
	
	高性能合成橡胶及工程化研究
	崔龙 项目研究员
高性能合成橡胶及其复合材料重点实验室

	9
	
	高性能胶粘剂开发及应用
	肖德海 高级工程师
高性能合成橡胶及其复合材料重点实验室

	10
	
	高分子柔性复合材料加工与应用
	张航 工程师
高性能合成橡胶及其复合材料重点实验室

	11
	
	加氢/胺化多相催化剂研发及二氧化碳转化
	程海洋 项目研究员
绿色化学与过程实验室

	12
	医疗器械及医药
	柔性多模态脑成像记录与神经调控系统
	刘辰 特别研究助理
电分析化学国家重点实验室

	13
	
	血压仪与远程缺血预适应训练仪一体机
	张晓伟 特别研究助理
电分析化学国家重点实验室

	14
	
	中药大健康技术服务平台及产品介绍
	郑重 副研究员
化学生物学实验室


新材料、化工领域

题目1：聚合物发泡材料与阻燃材料制备技术与应用

汇报人：邢海平  项目副研究员

简介：应用与风电叶片的PVC结构泡沫、新能源汽车用EPP泡沫，聚苯醚泡沫、MPP泡沫、核电用防火封堵材料以及ETPU、PC、PVDF等高性能泡沫材料制备技术，高铁用高等级阻燃线缆以及PC、环氧树脂等材料阻燃技术开发。

题目2：能源、材料体系的模拟研究

汇报人：段晓征  副研究员

简介：利用高通量模拟研究，明确各类能源、材料体系的构效关系和性质、性能调控机制，从而助力相关产品研发、助力企业数智化转型。

题目3：高分子材料功能化和高性能化及应用

汇报人：王兆阳  特别研究助理

简介：1. 阳离子化抗菌肽，制备工艺简单，具有极好的血液相容性和广谱抗菌性。2. 高有机硅含量硅丙树脂，兼具有机硅优异的表面平滑性能及丙烯酸酯与树脂优异的相溶性。3. 反应挤出协同导电离子对制备永久抗静电剂

题目4：废旧动力锂电池的回收利用

汇报人：李海连  工程师

简介：溶剂萃取分离锂镍钴锰新工艺，适用于废旧三元锂电池，磷酸铁锂，镍镉，镍氢，镍矿冶炼中间产品等各种原料。萃取级数减少66%，分离效率提高20%，镍钴收率 >98% ，锂收率>93%，具有流程短、效率高、绿色环保和成本低的优势。
题目5：聚酰亚胺产品的开发

汇报人：冯立栋  研究员

简介：开发出系列聚酰亚胺（PI）产品，包括：柔性显示基底PAA浆料；高端PI膜；2-FCCL和工程塑料用TPI；柔性显示盖板用CPI；适合多种加工方式的热固性PI-s。完成配方和关键工艺，正推动工业化进程。

题目6：再生医学材料研发与转化

汇报人：王宗良  项目研究员

简介：基于重组生长因子与生物可降解材料的科研产品与医用原料研发、生产和销售，以及细胞培养载体、创伤（面）修复材料、可吸收医疗器械、医美材料的研发与转化等。

题目7：绿色新材料，生产新技术，赋能石化与日化行业新发展

汇报人：张  帆  特别研究助理

简介：中高温固井水泥浆技术、气敏自修复完井材料、气敏长效示踪控释技术、硅藻土基Pickering乳液型护肤品的调控、透明质酸基速溶面膜、吸能复合材料。

题目8：高性能合成橡胶及工程化研究

汇报人：崔  龙  项目研究员

简介：长春应化所—橡胶功能材料课题组主要研究方向为：新型稀土催化剂开发；稀土异戊橡胶、稀土顺丁橡胶产业化开发及应用；航空轮胎用仿生橡胶、耐低温橡胶、丁氟丙烯酸酯橡胶、硅橡胶、丁腈酯橡胶和液体橡胶的开发等。可实现橡胶从“实验室技术-小试-百吨级中试-千吨级工业化-万吨级工艺包”的全链条产业化开发技术。

题目9：高性能胶粘剂开发及应用

汇报人：肖德海  高级工程师

简介：团队致力于高性能胶粘剂研发及产业化。通过合成无卤素环氧树脂与功能改性，实现结构粘接、导热、绝缘等功能。产品广泛应用于航空航天，芯片级封装、功率器件封装、模组及系统集成封装等不同应用场景。

题目10：高分子柔性复合材料加工与应用

汇报人：张  航  工程师

简介：长春应化所突破了柔性复合材料高柔韧高强度层间界面构建技术，实现了国产囊体材料全链条技术贯通，多牌号浮空器囊体材料已在浮空器装备上获得应用。独家研发了高粘接强度四组分胶粘剂专利产品，粘接强度较该领域传统胶粘剂提高约3倍以上。针对橡胶复合材料，研发了系列芳纶帘线浸胶液并搭建了等离子帘线浸胶机中试平台，提高了帘线/橡胶界面粘接强度与耐疲劳性能，形成独立自主的浸胶帘线生产能力，为国产航空轮胎用骨架帘线提供技术保障。

题目11：加氢/胺化多相催化剂研发及二氧化碳转化

汇报人：程海洋  项目研究员

简介：1. 苯胺是制备聚氨酯的重要原料，产量达到280万吨，核心关键是催化剂技术。本项目通过添加非贵金属助剂，减少贵金属的使用，催化剂成本可降低20%，使催化剂不需要改变现有工艺流程及设备，可直接替代进口催化剂使用，且性能优于进口催化剂，已经在万吨级生产线进行过性能验证。开发的催化剂还适宜于二硝基甲苯的加氢。此外对于其它硝基化合物，开发了一系列催化剂。

2. 己二胺是生产尼龙66的主要原料，技术门槛高，国内没有该技术；我们由己二醇还原胺化制备己二胺，联产醇胺和环己亚胺，产物分离容易，产物总收率90%以上，副产物可通过循环转化为己二胺。

3. CO2基聚脲热塑性材料，和具有类似主链结构的尼龙系列材料相比，具有相似的密度和机械性能；吸水率更低，熔融温度相近，可以采用传统加工工艺挤出成型，熔融加工。

4. 对于苯环化合物的加氢如苯酚、苯甲酸、双酚A、DOP的加氢；对于油脂加氢，糠醛加氢到1，5-戊二醇，糠醛还原胺化到糠胺，我们开发了一系列高效多相催化剂。

医疗器械及医药领域

题目12：柔性多模态脑成像记录与神经调控系统

汇报人：刘  辰  特别研究助理

简介：针对中国神经科学大多头部研究团队实验平台依托进口实验设备的问题，本项目开发自多模态电极制备、信息采集耦合、神经调控一体的成建制仪器装备，可为神经科学的研究提供与人民的生命健康提供独特的研究手段。

题目13：血压仪与远程缺血预适应训练仪一体机

汇报人：张晓伟  特别研究助理

简介：“血压仪与远程缺血预适应训练仪一体机”集血压测定与缺血预适应训练为一体的机器。产品集成了仪器本体测定与手机软件测定程序，成本低、安全、可靠可防止高血压，心梗，脑梗等疾病。

题目14：中药大健康技术服务平台及产品介绍

汇报人：郑  重  副研究员

简介：介绍平台有关中药大健康产品开发、检测、验证的相关服务，介绍中药新药-五加叶滴丸、缓解体力疲劳及辅助改善记忆中药保健食品—参苓颗粒、健康一整夏”——守时节植物饮料（气泡型）、“安然一整夜”——植物饮料、“活力一整天”——植物饮料

